;/*++
;
;Copyright (c) 2010-2025 Red Hat Inc.
;
;
;Module Name:
;    vioser.inf
;
;Abstract:
;
;Installation Notes:
;    Step by step driver installation wiki:
;        https://github.com/virtio-win/kvm-guest-drivers-windows/wiki/Driver-installation
;
;--*/

[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=System
ClassGuid={4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%VENDOR%
DriverVer = 02/18/2026,100.103.104.29700
CatalogFile=vioser.cat
DriverPackageType = PlugAndPlay
DriverPackageDisplayName = %VirtioSerial.DeviceDesc%
PnpLockdown = 1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12

[SourceDisksFiles]
vioser.sys  = 1,,

[SourceDisksNames]
1 = %DiskId1%,,,""

;*****************************************
; vioser  Install Section
;*****************************************

[Manufacturer]
%VENDOR%=VirtioSerial,NTARM64.10.0

[VirtioSerial.NTARM64.10.0]
;
; Hw Ids are PCI\VEN_1AF4&DEV_1003&SUBSYS_00031AF4&REV_00
;            PCI\VEN_1AF4&DEV_1043&SUBSYS_11001AF4&REV_01
;
%VirtioSerial.DeviceDesc%=VirtioSerial_Device, PCI\VEN_1AF4&DEV_1003&SUBSYS_00031AF4&REV_00, PCI\VEN_1AF4&DEV_1003
%VirtioSerial.DeviceDesc%=VirtioSerial_Device, PCI\VEN_1AF4&DEV_1043&SUBSYS_11001AF4&REV_01, PCI\VEN_1AF4&DEV_1043

[VirtioSerial_Device.NT]
CopyFiles=Drivers_Dir

[VirtioSerial_Device.NT.HW]
AddReg=VirtioSerial_AddReg

[VirtioSerial_AddReg]
HKR,Interrupt Management,,0x00000010
HKR,Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties,,0x00000010
HKR,Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties,MSISupported,0x00010001,1
HKR,Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties,MessageNumberLimit,0x00010001,2

[Drivers_Dir]
vioser.sys

;-------------- Service installation

[VirtioSerial_Device.NT.Services]
AddService = VirtioSerial, 0x00000002, VirtioSerial_Service_Inst

; -------------- VirtioSerial driver install sections
[VirtioSerial_Service_Inst]
DisplayName    = %VirtioSerial.ServiceDesc%
ServiceType    = 1               ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3               ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1               ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %12%\vioser.sys
AddReg         = Dmar.AddReg

[Dmar.AddReg]
HKR,Parameters,DmaRemappingCompatible,0x00010001,2

[VirtioSerial_Device.NT.Wdf]
KmdfService =  VirtioSerial, VirtioSerial_wdfsect

[VirtioSerial_wdfsect]
KmdfLibraryVersion = 1.15

[Strings]
VENDOR = "Red Hat, Inc."
DiskId1 = "VirtIO Serial Installation Disk #1"
VirtioSerial.DeviceDesc = "VirtIO Serial Driver"
VirtioSerial.ServiceDesc = "VirtIO Serial Service"
